Przyczepa transportowa lekka DMC do 750kg

Wymiar całkowity: min. 2920 x 1320 x 380 mm

zawieszenie: niezależne,

• dyszel: typu V, wzmocniony, otworowany

• koło podporowe z automatem składania w standardzie

• NADWOZIE

• rama nośna: konstrukcja spawana, cynkowana ogniowo

• powierzchnia transportowa: wysokiej jakości sklejka wodoodporna, antypoślizgowa

• 6 uchwytów podłogowych

• burty: aluminiowe, przednia, tylna otwierana,

• wspornik koła zapasowego

• wzmocnienie burt